贾汪校区水泵房不锈钢生活水箱加药机1套技术要求：

二氧化氯发生器型号 ；生产厂家提供落地式

不锈钢生活水箱容量1000立方（1000吨），每天用水量2300吨

使用二氧化氯消毒粉AB剂，二氧化氯发生器产量500g/h(500克/小时)

供电电源~220V，提供二氧化氯发生器设备配置明细表

报价为整套设备包括贮药桶，DN25-PVC管6米等辅助材料

报价含税含运费和现场安装