贾汪校区第四食堂改造羽毛球场地胶采购要求

项目需求：江苏安全技术职业学院贾汪校区第四食堂改造为羽毛球馆，面积约700平米，计划采购4.5mm厚运动地胶（抗压耐磨层不低于0.8mm），材料采购及安装、划线。产品需符合国家环境检测标准，提供合格证、出厂证明等。

投标要求：控制价49900元，供货及交付期10天，固定总价，价格后期不调整。递交投标材料时必须递交材料样品，施工完工后施工方需进行第三方环境检测，将检测报告在验收前递交。第三方检测要求（材料质量、施工技术、成品质量和环保等均需符合GB18586-2001要求，并能通过各项GB18586-2001规定的有关检测，包括环境检测、物理性能、化学性能、有害物质含量、有害物质释放量和气味等，并出具CNAS/CMA检测报告）

试样参考如下图：



