**江苏安全技术职业学院（贾汪校区）**

**10kV老配电室设备预防性试验要求清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验项目 | | 设备数量 | 试验单价（元） | 单项目试验合价（元） | 备注 |
| 油浸变压器（1000kVA） | 变比、联结组别测定 | 2台 |  |  |  |
| 变压器绕组绝缘电阻、吸收比、极化指数测试 | 2台 |  |  |  |
| 变压器绕组的直流电阻测试 | 2台 |  |  |  |
| 变压器串联谐振交流耐压试验 | 2台 |  |  |  |
| 10KV微机保护装置调试 | 硬件检查 | 4台 |  |  |  |
| 绝缘电阻测试 | 4台 |  |  |  |
| 交流采样 | 4台 |  |  |  |
| 保护定值校验 | 4台 |  |  |  |
| 10KV电流互感器 | 励磁特性试验 | 4组 |  |  |  |
| 电流比测定 | 4组 |  |  |  |
| 极性测定 | 4组 |  |  |  |
| 绝缘电阻测试 | 4组 |  |  |  |
| 交流耐压试验 | 4组 |  |  |  |
| 10KV电压互感器 | 绝缘电阻测试 | 2组 |  |  |  |
| 直流电阻检测 | 2组 |  |  |  |
| 变比极性检测 | 2组 |  |  |  |
| 交流耐压试验 | 2组 |  |  |  |
| 10KV避雷器 | 绝缘电阻检测 | 10组 |  |  |  |
| 直流1mA下的参考电压测试 | 10组 |  |  |  |
| 10KV断路器试验 | 绝缘电阻测试 | 4台 |  |  |  |
| 交流耐压 | 4台 |  |  |  |
| 机械特性测试 | 4台 |  |  |  |
| 导电回路电阻测试 | 4台 |  |  |  |
| 10KV电力电缆 | 绝缘电阻测试 | 5根 |  |  |  |
| 耐压试验 | 5根 |  |  |  |
| 接地电阻测试 | | 5处 |  |  |  |
| 1000KVA变压器换油 | | 2台 |  |  |  |
| 低压柜检测 | | 16台 |  |  |  |
| 直流屏检测 | | 1台 |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |
| 投标总价（元） | |  |  |  | 含发票 |